**№ 3**

**АДМИНИСТРАЦИЯ БЕССТРАШНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО**

**ПОСЕЛЕНИЯ ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 01.08.2018\_\_\_\_ № \_48\_\_\_\_**

ст-ца Бесстрашная

**Об утверждении Перечня и утверждении инструкций**

**по охране труда, действующих в администрации**

**Бесстрашненского** [**сельского поселения**](http://pandia.ru/text/category/selmzskie_poseleniya/) **Отрадненского района**

 Во исполнение Постановления Министерства образования Российской Федерации от 01.01.2001 года № 29 «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников организаций», ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда», на основании п.5.4.Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований по охране труда, утверждённых постановлением Министерства труда и [социального развития](http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/) РФ от 01.01.2001г №80, руководствуясь статьей 212 Трудового кодекса РФ, постановлением Минтруда РФ от 01.01.2001 № 14 «Об утверждении Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организации»: в администрации Бесстрашненского сельского поселения п о с т а н о в л я ю:

1. Составить и утвердить перечень инструкций по охране труда для работников администрации Бесстрашненского сельского поселения Отрадненского района (приложение №1).
2. Утвердить инструкцию по охране труда для уборщика служебных помещений администрации Бесстрашненского сельского поселения Отрадненского района (приложение №2).
3. Утвердить инструкцию по охране труда для водителя легкового автомобиля администрации Бесстрашненского сельского поселения Отрадненского района (приложение №3).

 4. Общему отделу администрации Бесстрашненского сельского поселения Отрадненского района (Мартыщенко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации в сети Интернет: www.besstrashnay.ru.

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Бесстрашненского сельского поселения

Отрадненского района В. Б. Панин

 ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 УТВЕРЖДЕН

 постановлением администрации

 Бесстрашненского сельского поселения

 Отрадненского района

 от 01.08.2018\_\_\_\_ №\_\_48\_\_\_\_

Перечень

инструкций по охране труда для работников администрации

Бесстрашненского сельского поселения Отрадненского района

1. Инструкция по охране труда для уборщика служебных помещений администрации Бесстрашненского сельского поселения Отрадненского района.

1. Инструкция по охране труда для водителя легкового автомобиля администрации Бесстрашненского сельского поселения Отрадненского района.

Начальник общего отдела

администрации Бесстрашненского

сельского поселения Н. Н. Мартыщенко

 ПРИЛОЖЕНИЕ №2

 УТВЕРЖДЕН

 постановлением администрации

 Бесстрашненского сельского поселения

 Отрадненского района

 от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для уборщика служебных помещений

администрации Бесстрашненского сельского поселения

Отрадненского района.

1.   Общие требования безопасности

1. К работе  в  качестве уборщика служебных помещений допускаются мужчины и женщины. Лица моложе 18 лет проходят предварительный медицинский осмотр, а при последующей работе - периодические медицинские осмотры не  реже одного раза в 12 месяцев. К уборке общественных туалетов лица моложе 18 лет не допускаются.

2. Уборщику служебных помещений следует помнить,  что  вследствие невыполнения требований, изложенных в Инструкции по охране труда,  Пра­вилах внутреннего трудового распорядка, при проведении уборки помещений может возникнуть опасность травмирования, отравления организма,  приме­няемыми дезинфицирующими средствами, поражения электрическим током.

3.   Уборщику  служебных  помещений  бесплатно  выдаются  следующие средства индивидуальной защиты:

    халат х/б на 12 мес.;

      рукавицы  комби­нированные на 2 мес.

При мытье полов и мест общего пользования допол­нительно:

    сапоги резиновые на 12 мес.;

    перчатки резиновые на 6 мес.

4. За работу  в неблагоприятных условиях труда уборщику служебных помещений могут представляться (устанавливаться) следующие льготы и ко­мпенсации:

а) дополнительный отпуск продолжительностью 6 рабочих дней  в году за работу по уборке наружных (общественных) уборных и санузлов;

б) бесплатно выдаётся 400 г мыла  в месяц, сверх находящегося  при умывальниках.

2. Требования безопасности перед началом работы

5.   Уборщик служебных помещений  обязан:

а) проверить исправность инвентаря (ведра, совка, половой щётки и др.);

б) осмотреть место уборки, имеющуюся мебель  установить в удобное для уборки положение, включенные переносные электроприборы отключить.

6. При применении электроприборов прове­рить:

а) отсутствие внешних повреждений розетки и вилки;

б) соответствие величин напряжения сети и электроприбора по над­писям на них;

в) затяжку винтов,  крепящих узлы   и исправность съёмных деталей на электроприборе;

г) отсутствие оголенных токоведущих жил кабеля.

7.   Запрещается   пользоваться  электроприбором  при возникновении хотя бы одной из следующих неисправностей:

а) повреждение штепсельных соединений и изоляции кабеля;

б) нечеткая работа выключателя;

в) появление дыма или запаха, характерного для горящей изоляции

г) поломка или появление трещин в корпусе прибора.

8. Запрещается  оставлять  без присмотра  включенный в сеть электроприбор.

3. Требования безопасности во время работы

9. Уборщик служебных помещений  обязан:

а) использовать для мытья полов и стен мыло или 2,5% раствор ка­льцинированной соды, а для дезинфекции урн, туалетов и т. п. - хлорную известь, хлорамин "Б" или гипохлорид кальция;

б) обрабатывать ручной щеткой поверхность столов, чертёжных досок, после чего производить протирку слегка влажной тряпкой;  при уборке столов следить,  чтобы на них не было острых предметов  (иголок,  перьев, кнопок, бритвенных лезвий, шила, остатков стекла и т. п.);  при наличии таких  предметов собрать их,  а  осколки стекла смести щёткой  в совок при переходе от стола к столу; следить,  чтобы не зацепить ногами свисающие телефонные провода;

в) протирать настольные электрические лампы, вентиляторы, холодильники, отключив (вынув вилку из розетки), расположенные  в  помещении закрытые электрощиты, розетки; выключатели протирать только сухой ветошью;

г)  производить уборочные работы на высоте  только  с  приставных лестниц-стремянок;

д) переносить горячую воду для уборки в закрытой посуде,  а  если для этой цели применяется ведро без крышки, то наполнять  его не более чем на 3/4 вместимости;

е) производить опрыскивание пола при подметании полов  для уменьшения пыли или подметать влажной щеткой или веником;  перед мытьём полов подмести их и удалить случайные предметы: гвозди, битое стекло,  иголки и другие острые режущие предметы;  мойку  полов  производить ветошью   с применением швабры; выжимать только промытую ветошь;

ж) пользоваться резиновыми перчатками при использовании  хлорированной воды, а также при дезинфицировании питьевых бачков,  туалетов и др.;

з) проверить прочность крепления рам и стекол при их протирке; работу вести, стоя на прочных широких подоконниках  с применением  предохранительного пояса и страховочного каната,  который  своим свободным концом должен закрепляться  за прочные конструкции  зданий;  при  узких или непрочных подоконниках работать с передвижных столиков  - подмостей) или с лестниц стремянок, имеющих площадку с ограждением;

и) следить, чтобы дезинфицирующие вещества не попадали на кожу; перед тем, как снять перчатки, вымыть руки (в перчатках) водой  с мылом и вытереть досуха;

к) выполнять ту работу, которая поручена и разрешена  администрацией.

10. Уборщику служебных помещений  запрещается:

а) применять для уборки воду с температурой выше +50 С,  а  также сильнодействующие ядовитые и горючие вещества  (кислоты,  растворители, каустическую соду, бензин и др. );

б) производить уборку мусора и уплотнять его в урне, ящике непос­редственно руками;

в) мыть и протирать окна со стороны фасада с отливов подоконников;

г) касаться батарей отопления, водопроводных, газовых труб и дру­гих металлических предметов при работе с пылесосом;

д) переносить тяжести вручную   мужчинам старше 18 лет - свыше 30 кг , женщинам старше 18 лет - свыше 15 кг ,  подросткам мужского пола - свыше 16,4 кг , подросткам женского пола - свыше 10, 25 кг .

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

11. При замеченных неисправностях применяемого инструмента и обо­рудования  или  создания  аварийной  обстановки  при  выполнении  работ уборщик    обязан:

а ) прекратить работу;

б ) предупредить окружающих об опасности;

в) поставить в известность дежурную службу и способствовать устра­нению аварийной ситуации;

г) производить  устранение  самых  неотложных  неисправностей  со строгим соблюдением требований безопасности, изложенных в инструкции по охране труда;

д) при несчастных случаях с людьми оказать им доврачебную помощь. немедленно поставить в известность  дежурную службу,  сохранить  обста­новку, при которой произошел несчастный случай.

5. Требования безопасности по окончании работы

12. Положить инвентарь  и  материалы в соответствующие места.

13. Доложить дежурной службе о замеченных недостатках  в содержании помещений и находящегося в них оборудования,  а  также  в  системе отопления, водоснабжения, канализации, пожаробезопасности и др.

Начальник общего отдела администрации

Бесстрашненского сельского поселения Н. Н. Мартыщенко

 ПРИЛОЖЕНИЕ №3

 УТВЕРЖДЕН

 постановлением администрации

 Бесстрашненского сельского поселения

 Отрадненского района

 от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

Инструкция по охране труда

водителя легкового автомобиля администрации Бесстрашненского сельского поселения Отрадненского района

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА.

 1.1. К управлению автомобилем допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие соответствующее водительское удостоверение, прошедшие медицинское освидетельствование, инструктажи по охране труда и проверку знаний в объеме группы 1 по электробезопасности.

 1.2. При найме на работу впервые в качестве водителя лица, имеющие удостоверение на право управления любыми категориями транспортных средств, а также не работавшие водителями более одного года, к управлению ими допускаются после прохождения стажировки по практическому вождению не менее 20 часов.

 1.3. Водитель, не прошедший периодического, а также предрейсового медицинского осмотра, к работе не допускается.

 1.4. Водителю запрещается управлять автомобилем (или передавать управление другим лицам) в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в болезненном состоянии, а также под воздействием лекарственных препаратов, снижающих скорость реакции и внимание.

 1.5. Водитель должен знать и неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения.

 1.6. Опасные и вредные производственные факторы:

 • движущиеся машины и механизмы, не защищенные элементы производственного оборудования.

 • повышенная и пониженная температура поверхностей оборудования.

 • химические вещества, проникшие через дыхательные пути, желудок.

 • взрыво- и пожароопасность.

 1.7. Источники возникновения фактора:

 • автомобиль, оборудование.

 • детали автомобиля, горячая вода (пар).

 • окись углерода, антифриз (тосол).

 • легковоспламеняющиеся вещества при нарушении правил пожарной безопасности.

 1.8. Действие фактора:

• возможен наезд на людей и столкновение с транспортом.

 • возможен ожог кожного покрова нагретыми деталями автомобиля, закипевшей водой, антифризом (паром) в радиаторе.

 • возможно отравление при попадании антифриза (тосола) в желудок, а окиси углерода – в дыхательные пути.

 • нарушение правил пожарной безопасности при работе с ЛВЖ может привести к взрывам и пожарам, травмированию водителя.

 1.9. Водитель должен немедленно сообщить администрации предприятия о происшедшем с ним или по его вине несчастном случае, а также о любом несчастном случае с участием других работников предприятия, свидетелем которого он был. Водитель должен оказать пострадавшему первую доврачебную помощь, помочь доставить его в медицинское учреждение. При необходимости вызвать медицинских работников на место происшествия.

1.10. В соответствии с нормами выдачи спецодежды водителю должны выдаваться перчатки хлопчатобумажные, жилет сигнальный.

 2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Пройти предрейсовый медосмотр и получить соответствующую отметку в путевом листе.

 2.2. Проверить совместно с механиком (ответственным за эксплуатацию автотранспорта):

 • состояние и исправность систем автомобиля, влияющих на безопасность труда: рулевого управления, тормозной системы, системы питания, смазки, охлаждения, электрооборудование.

 • отсутствие утечки топлива, масла, охлаждающей жидкости, давление воздуха в шинах и их исправность.

 • наличие в автомобиле ремней безопасности, специальных упоров (не менее двух), подкладки под пяту домкрата, медицинской аптечки, знака аварийной остановки, огнетушителя.

 2.3. Перед пуском двигателя автомобиль затормозить стояночным тормозом, а рычаг переключения передач поставить в нейтральное положение.

 2.4. При пуске двигателя пусковой рукояткой (при наличии) соблюдать следующие требования:

 - пусковую рукоятку поворачивать снизу вверх;

 - не брать рукоятку в обхват;

 - при ручной регулировке опережения зажигания устанавливать позднее зажигание;

 - не применять дополнительных рычагов и усилителей, действующих на пусковую рукоятку или храповик коленчатого вала.

 2.5. Запрещается производить запуск двигателя путем буксирования.

 2.6. При заливке горячей воды в систему охлаждения проявлять особую осторожность.

 3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

 3.1. Самопроизвольно отклоняться от маршрута, указанного в путевом листе запрещается.

 3.2. Перед началом движения включить внешние световые приборы (ближний свет). Во время движения выбирать дистанцию в зависимости от скорости автомобиля.

 3.3. Перевозить в салоне автомобиля то количество людей, которое указано в паспорте завода изготовителя.

 3.4. При движении по территории соблюдать скорость движения, установленную администрацией организации (15 км/ч), а в помещениях ремонтных участков она не должна превышать 5 км/ч.

 3.5. Перед подачей автомобиля задним ходом убедиться, что его никто не объезжает, и поблизости нет людей или каких-либо препятствий. Подать звуковой и световой сигналы.

 3.6. Выходя из кабины автомобиля на проезжую часть дороги, предварительно убедиться в отсутствии движения как в попутном, так и во встречном направлениях.

 3.7. Запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями, оборудованием, обращению с которыми водитель не обучен.

 3.8. Для перелива бензина пользоваться специальным устройством. Засасывать бензин через шланг ртом, а также продувать топливопровод запрещается.

 3.9. Отдыхать или спать в кузове легкового автомобиля только при неработающем двигателе.

 3.10. Запрещается курить в непосредственной близости от приборов и системы питания автомобиля.

 3.11. Требования безопасности при производстве ремонтных работ на линии:

3.11.1. При ремонте автомобиля на линии соблюдать правила техники безопасности, установленные для ремонта и технического обслуживания автомобиля. При отсутствии необходимых приспособлений и инструментов производить ремонт запрещается.

3.11.2. Перед подъемом части автомобиля домкратом, выключить зажигание, затормозить автомобиль стояночным тормозом, установить под не поднимаемые колеса специальные упоры (башмаки), установить на расстоянии 25 метров позади автомобиля знак аварийной остановки, закрыть двери.

 3.11.3. При вывешивании автомобиля на грунтовой поверхности выровнять место установки домкрата, подложить под домкрат подкладку достаточных размеров и прочности, на которую установить домкрат. Запрещается устанавливать домкрат на случайные предметы.

 3.11.4. Пробку радиатора на горячем двигателе открывать в рукавице или накрыв ее ветошью. Пробку открывать осторожно, не допуская интенсивного выхода пара в сторону открывающего.

 3.11.5. Буксировку неисправных автомобилей осуществлять в соответствии с разделом Правил дорожного движения. Скорость при буксировке не должна превышать 50 км/ч.

3.11.6. При работе под автомобилем располагаться таким образом, чтобы ноги не находились на проезжей части дороги.

 3.12. Требования безопасности при эксплуатации автомобиля в зимний период:

 3.12.1. Все работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля производить по возможности только в отапливаемых помещениях. При производстве этих работ в неотапливаемых помещениях или на открытом воздухе, стоя на коленях или лежа, применять деревянные лежаки.

 3.12.2. При заправке автомобиля топливом, заправочные пистолеты брать только в рукавицах, соблюдая особую осторожность, не допуская попадания топлива на кожу рук, тела.

 3.12.3. Запрещается подогревать двигатель открытым пламенем.

 3.12.4. При нарушении нормальной циркуляции воды (при переохлаждении двигателя) автомобиль остановить, утеплить нижнюю часть радиатора и дать поработать двигателю на малых оборотах.

 3.12.5. В случае отказа тормозной системы из-за обледенения колодок отогреть и просушить их на ходу частым повторным притормаживаем на протяжении 1 – 2 км.

4.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

 В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

4.1. При возникновении постороннего шума, рывков, вибрации немедленно остановить автомобиль, не приступать к работе до полного устранения неисправности.

 4.2. При вынужденной остановке автомобиля на обочине или у края проезжей части дороги включить аварийную сигнализацию, выставить на расстоянии 25 – 30 м позади автомобиля знак аварийной остановки или мигающий фонарь. Покидая автомобиль, обезопасить его от самопроизвольного движения (выключить зажигание, установить рычаг переключения передач в нейтральное положение, затормозить стояночным тормозом, подложить под колеса упоры – башмаки).

 4.3. При дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, должен:

 • немедленно остановиться и оставаться на месте происшествия до прибытия сотрудника ГИБДД;

 • включить аварийную сигнализацию;

 • принять меры по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим, вызвать медицинских работников, а если это невозможно – отправить пострадавших на попутном или отвести на своем автомобиле в ближайшее медицинское учреждение.

 4.4. Каждый водитель должен уметь оказывать первую доврачебную помощь при несчастном случае:

4.4.1. При ушибе обеспечить полный покой ушибленной части тела, к ушибленному месту приложить холод.

4.4.2. При подозрении на ушиб внутренних органов до прибытия врача освободить пострадавшего от стесняющей его одежды и положить на ровное место.

 4.4.3. При растяжении связок положить холод и наложить мягкую фиксирующую повязку.

 4.4.4. При вывихе обеспечить полную неподвижность в суставе.

 4.4.5. При любом повреждении кожи и тканей тела смазать йодом кожу вокруг раны, закрыть рану стерильным материалом и наложить повязку.

 4.4.6. При переломе конечностей, наложить шину из специальных или подручных средств, длина которой должна быть такой, чтобы она заходила за те два сустава конечности, между которыми произошел перелом.

 4.4.7. При подозрении на перелом позвоночника пострадавшего положить животом вниз на жесткие носилки или щит из досок.

 4.4.8. При термическом ожоге 1 степени обожженное место промыть струей чистой воды, обработать пораженный участок раствором марганцовокислого калия, наложить сухую стерильную повязку.

4.4.9. При ожогах 2 и 3 степени обожженный участок следует закрыть стерильным материалом и направить пострадавшего в лечебное учреждение.

4.4.10. При отравлении газами пострадавшего вынести или вывести на свежий воздух, дать нюхать нашатырный спирт. В случае остановки дыхания немедленно приступить к проведению искусственного дыхания.

 4.4.11. При отравлении антифризом или другим промышленным ядом, промыть желудок путем принятия 2 – 3 стаканов воды с последующим вызовом рвоты искусственным образом.

 4.4.12. При поражении электрическим током немедленно отсоединить пострадавшего от электрической цепи: выключить рубильник, отбросить электропровод сухой палкой. При остановке дыхания начать проводить искусственное дыхание.

 5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Поставить автомобиль на место стоянки. После остановки автомобиля, выключить зажигание, (при необходимости отключить массу), затормозить автомобиль стояночным тормозом.

 5.2. При температуре воздуха ниже 0°С слить воду (если вода используется) из системы охлаждения и оставить спускные краники открытыми. Воду сливать только после того, как двигатель остынет до температуры 50°С. 5.3. Обо всех замеченных во время работы недостатках сообщить непосредственному руководителю.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ИНСТРУКЦИИ

 За невыполнение настоящей инструкции работник может быть привлечен к дисциплинарной, материальной, а в некоторых случаях административной ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ и правилами внутреннего трудового распорядка организации.

Начальник общего отдела администрации

Бесстрашненского сельского поселения Н. Н. Мартыщенко